百色市中医医院
南侧地块球场旁地面处理采购服务需求
 
[bookmark: _GoBack]为完善院外南侧地块场地使用功能，满足临时停车、活动场地使用标准，现对南侧球场旁破损地面进行拆除、清运及重新硬化处理，具体采购服务需求如下：
一、工程施工内容及工程量
（一）原有破损砼地面拆除
拆除原有破损混凝土结构，预估工程量63.93m³。工作内容包含场地清理、人工破除、机械破碎、边角规整处理等。要求破碎彻底、边界整齐，无大块砼体残留，拆除废渣集中规整堆放。
（二）建筑垃圾外运处置
对拆除产生的混凝土废渣全部外运处置，预估工程量63.93m³。包含人工装车、密闭运输、渣土合规消纳等全部费用。供应商自行综合考虑运距、处置费用，报价为全包干价。施工完成后做到工完场清，现场无任何建筑垃圾遗留。
（三）场地平整及混凝土重新硬化
对拆除完成区域进行基层清理、整平、压实后重新浇筑混凝土地面。施工总面积约1035㎡，混凝土强度等级≥C20，浇筑厚度≥10cm。
工作内容包含：基层清理整平、支模、混凝土浇筑、振捣密实、表面收光、切割伸缩缝、养护、成品保护等全套工序，包含人工、材料、机械、辅材、损耗等一切费用。
二、施工质量标准
 
1. 硬化完成后场地整体平整、坡度顺畅，排水合理，无局部积水现象；
2. 地面密实度达标，无起砂、空鼓、开裂、露石、脱皮等质量缺陷；
3. 新旧混凝土衔接平顺、无错台、无明显色差及接缝痕迹；
4. 整体场地满足临时停车、室外活动场地使用要求，符合国家地面工程施工质量验收规范合格标准。
三、踏勘要求
1. 本次采购于10月23日上午9：30实行统一集中现场踏勘，采购人统一组织踏勘，未按时参加统一踏勘的供应商，报价不予受理；
2. 供应商需现场充分核实场地现状、施工条件、垃圾外运路线、地下管线、施工环境等全部情况；
3. 所有踏勘产生的人工、交通、检测、测算等费用由供应商自行承担；
4. 供应商一经报价，即视为已完全熟知现场所有条件，后期不得以场地不熟、预估不足为由增加费用、变更报价。
四、承包方式 
本项目为总价包干交钥匙工程。除上述列明工程量内容外，为达到地面硬化、找平、合格使用标准所需的全部辅助材料、设备、人工、安全文明施工、场地保护、成品修复、验收配合等所有工作，均包含在报价内，采购人不再另行增量加价。
五、其他要求
1. 施工全过程做好安全文明施工，设置警示防护，杜绝安全事故；
2. 施工不得破坏原有场地管线、围挡、绿化及原有完好设施，如有损坏由施工方无偿修复；
3. 所有施工工序、质量验收均按现行国家规范执行，验收不合格无条件返工；
4. 最终结算以实际完成合格工程量为准。

踏勘现场联系人，赵工，19148405256
