百色市中医医院消毒供应室维保合同

**甲方：**

**乙方：**

目前，甲方有部分迈尔品牌设备，为提高设备使用效率，延长设备使用寿命，经甲乙双方共同协商一致，甲方委托乙方对目前的部分迈尔品牌设备进行维保，并制定此维保合同。

一、维保范围

列入此次维保的迈尔设备包括：智能超声波清洗器1台，智能超声煮沸槽1台，医用器械干燥柜1台，全自动清洗消毒机1台，纯水处理器1台。

二、维保内容

**（一）定期维护**

乙方至少每三个月对列入维保范围的迈尔品牌设备进行一次全面的检查维护，最大程度减少设备使用故障，检查维护项目如下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | **检测内容及结果** | | | | **备注** |
| **1** | **外观检查** | 1.设备外壳是否完好 | 是□ 否□ | 3.设备主体无明显故障 | 是□ 否□ |  |
| 2.设备各配件齐全 | 是□ 否□ | 4.设备各仪表显示正常 | 是□ 否□ |  |
| **2** | **电源** | 1.输入电压满足要求 | 是□ 否□ | 4.保险装置正常 | 是□ 否□ |  |
| 2.供电电源是否稳定 | 是□ 否□ | 5.稳压保护装置正常 | 是□ 否□ |  |
| 3.线路连接稳固 | 是□ 否□ | 6.无烧焦短路 | 是□ 否□ |  |
| **3** | **试机检查** | 1.设备正常启动 | 是□ 否□ | 3.设备各功能模块正常 | 是□ 否□ |  |
| 2.设备无报警异响 | 是□ 否□ | 4.设备无故障显示 | 是□ 否□ |  |
| **4** | **操控面板** | 1.液晶显示是否正常 | 是□ 否□ | 3.功能设置模块正常 | 是□ 否□ |  |
| 2.控制按钮是否灵敏 | 是□ 否□ | 4.自检正常无故障 | 是□ 否□ |  |
| **5** | **主要部件** | 1.正常运行无故障 | 是□ 否□ | 4.电气输入输出正常 | 是□ 否□ |  |
| 2.电管路无老化破损泄露 | 是□ 否□ | 5.保护装置运行正常 | 是□ 否□ |  |
| 3.电管路连接正常 | 是□ 否□ |  |  |  |
| **6** | **主要配件** | 1.正常运行无故障 | 是□ 否□ | 3.电管路无老化破损泄露 | 是□ 否□ |  |
| 2.配件符合相关规定 | 是□ 否□ | 4.保护装置运行正常 | 是□ 否□ |  |
| **7** | **主要耗材** | 1.耗材符合相关规定 | 是□ 否□ | 5.耗材不需补充 | 是□ 否□ |  |
| 2.使用时间不超时限 | 是□ 否□ | 6.耗材不需更换 | 是□ 否□ |  |

**迈尔设备检查维护项目表**

**（二）故障维修**

接到甲方人员报修、保养后，乙方立即响应，在无需更换配件或普通配件条件下，乙方承诺24小时内，乙方工程师到达现场并处理故障，如需更换特殊配件条件下，乙方承诺仍24小时内到达现场，给与补救性处理；待特殊配件到达后，乙方承诺第一时间派遣工程师到达科室并更换损坏配件。维修内容包括如下：

**1.智能超声波清洗器**

（1）供电：维修或更换保险装置、稳压保护装置、线路；

（2）管路：维修或更换管路；

（3）控制面板：维修或更换控制面板；

（4）振荡器：维修或更换超声波振子；

**2.智能超声煮沸槽**

（1）电源：维修或更换保险装置、稳压保护装置、线路；

（2）管路：维修或更换管路；

（3）控制面板：维修或更换控制面板；

（4）加热：维修或更换加热管；

**3.医用器械干燥柜**

（1）门锁：维修或更换门锁；

（2）电源：维修或更换保险装置、稳压保护装置、线路；

（3）控制面板：维修或更换控制面板；

（4）加热器：维修或更换加热器；

（5）风机：维修或更换循环风机；

（6）保护装置：维修或更换温度传感器；

**4.**纯水处理器

（1）电导率仪：发现故障，立即更换；

（2）高压泵：维修或更换高压泵；

（3）纯水泵：维修或更换纯水泵

（4）压力包：压力包漏水或破裂直接更换

（5）软化机头：堵塞类故障维修，不吸盐直接更换。

5.全自动清洗消毒机

（1）

（2）

......

......

**注：如**乙方**工程师在合同期限内发现设备已经不存在维修价值，乙方工程师应出具相关检测报告给予**甲方**，乙方出具报告后本设备不再享受维保范围。**

**（注：不包含再生剂、纯水机耗材）**

三、维保收费

经双方共同协商一致，维保期限为 年 月 日至 年 月 日，甲方此次维保合同报价表总费用： 元,人民币合计金额（大写） ，具体详见下表。

维护合同收费标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **维护单价** | **维保合计** |
| 1 | 智能超声波清洗器 | MLQ-1500 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 智能超声煮沸槽 | MLZ-1500 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 医用器械干燥柜 | MLG-600B | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 纯水处理器 | MERO-2000AL | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 全自动清洗消毒机 | JK-DY420 | 台 | 1 |  |  |
| 总计 | | 人民币：大写： （小写 元） | | | | |

注：此报价仅限于自签订合同之日起一年。

四、需要说明事项

（一）乙方提供的配件基本上都用原厂配件，对部分停产的配件，必须符合国家和行业的相关标准。

（二）甲方设备搬迁、改造、增加部分设备不属于维保项目，费用由双方共同协商。

（三）公司提供的耗材价格已包含税收、人工、差旅等所有费用。

五、付款方式

合同签订后，合同价款按年分二期支付，每半年支付一期（无息）。乙方须开具等额发票给甲方。

六、权利与义务

**（一）甲方权利与义务**

1.甲方有权利对乙方维保服务进行监督，如乙方派出的工程师技能不过关、服务态度差，甲方有权责令乙方更换工程师进行维保。

2.对乙方3次维修未能彻底解决问题的故障，甲方有权要求乙方更换全新配件的权利。

3.甲方有义务对设备进行日常维护，减少人为损坏，禁止其他厂家进行维修维护，保护乙方的利益。

4.甲方有按操作规定使用设备，按时限更换耗材的义务。

**（二）乙方权利与义务**

1.一旦发现甲方未按规定使用乙方耗材，甲方允许其他厂家修理维护，乙方有权利立即终止合同。

2.甲方不按规定操作设备，乙方有权指出，甲方配合整改。

3.乙方有义务对甲方纯水机维保设备操作使用进行培训，对常规故障进行排除，并完成本合同约定的维修、保养、检测义务。

七、违约责任

1.如甲方未依约支付合同价款的，每逾期一日按应付金额的日万分之十向如乙方支付违约金。

2.如乙方未依约每季进行一次维修保养的，每少一次乙方应支付甲方2000元违约金，并补维修保养。

3.如乙方接到甲方通知后，未依约对场进行维修的，每逾期一小日支付甲200元违约金；逾期24小时未到场进行维修的，甲方可以解除本合同，并向甲方支付合同价款金额20%的违约金。

4.如乙方未依约提供设备的配件的，以次充好的，每发现一次应向甲方支付500元的违约金，并限时完成更新合同约定的配件。

八、合同效力及其他

1.本合同履行过程中发生争议，如需诉讼解决由百色市右江区人民法院管辖。

2.因一方违约另一方为维护权益所支出的合理费用，包括诉讼费、律师费、财产保全费等由违约方承担。

3.双方指定联系人及联系电话：

甲方联系人： ，联系电话：。

乙方联系人： ，联系电话： 。

4.本合同一式贰份，双方各执壹份；自双方签字盖章之日起生效。

甲方名称： 乙方名称：

法定代表人或委托代理人（签字）： 法定代表人或委托代理人（签字）：

纳税人识别号： 纳税人识别号：

开户行： 开户行：

账 号： 账 号：

地 址： 地 址：

签定时间： 年 月 日